


1. 输出200个路径点的误差曲线




1. 改变取样点的密度


[X,Y] = meshgrid(0:10:200,0:10:200);







密度0：2：200





1. 密度0：10：100减少噪声





密度0：2：100减少噪声

